Насосы пластинчатые нерегулируемые БГ12-4... на давление 10МПа (100 Кг/кв.см). (0 габарит)
	Параметры
	БГ12-41Б
	БГ12-41А
	БГ12-41
	БГ12-42

	Рабочий объем , см3. 
	3,2
	5
	8
	12,5

	Подача, л/мин , не менее 
	3,3
	6
	10,5
	17

	Давление навыходе из насоса, (МПа) 
	

	номинальное
	10

	предельное
	12,5

	Частота вращения,(об/мин):
	 

	номинальная
	1500

	максимальная
	1600

	минимальная
	600

	Номинальная мощность, (кВт): 
	1,34
	1,86
	2,58
	3,84

	Мощность затрачиваемая при давлении на выходе из насоса равном нулю,( кВт):
	0,15
	0,15
	0,2
	0,25

	КПД при номинальном режиме работы не менее 
	

	объемный
	0,7
	0,8
	0,88
	0,9

	полный
	0,4
	0,53
	0,65
	0,71

	Ресурс при номинальном режиме работы, ч 
	4000
	3750
	3750
	3500

	Предельное значение среднего уровня звука, дБ(А) , при номинальном режиме работы 
	72

	Масса, кГ 
	3,6


Габаритный чертеж однопоточного пластинчатого насоса БГ12-4...[image: image1.png]g12¢
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Hanpasnenue BpauyeHus sana|
npaBoe - 6e3 0603HaueHNs

MoAaaua Hacoca:
1B - 3,3 n/MuH
1A - 6,0 n/MUH
1 -10,5 n/MuH
2 -17,0 nimne

rabaput 0

Bug, KnuMaT4eckoro UCMoNHEHNs Hacoca
no FOCT 15150-69. YXI1 - ans paiioHoB ¢
YMEPEHHBIM 1 XONOAHBIN KMMATOM.
Kateropus pasmelyenns - 4

nesoe -

Hacoc nn1acTUHYaTbIv, ORHOMOTOUHBII HEPEryIMpyeMbIit Ha AaBneHue 10 Ma ¢ nopavei
Hacoca 6,0 NIMUHIPaBOro BpalLieHNs. [N PAVIOHOB C YMEPEHHBIM U XOSIOAHBIM KIIMMATOM




1. Назначение и область применения:
Пластинчатые насосы однопоточные и двухпоточные предназначены для нагнетания в гидросистемы металлорежущих станков, прессов и других машин чистого минерального масла, отфильтрованного от частиц размерами более 0,04мкм, с температурой 10-55ºС при температуре окружающей среды 1-40ºС. Производительгость насосов нерегулируемая, направление потока масла постоянное. Завод изготавливает насосы правого вращения, насосы левого вращения изготавливаются по специальному заказу.Рекомендуемые марки масел: ИГП, ТУ 38.101-413-78; различные марки по ГОСТ 9972-74; ВНИИНП-403 по ГОСТ 16728-78 и другие марки с кинематической вязкостью от 17 до 400мм²/с.

2. Устройство и принцип работы:
Конструкция однопоточного насоса представлена на рис.1В чугунном корпусе 5 и крышке 3 смонтировано закаленное кольцо-статор 4, имеющее внутри профилированную поверхность, по которой скользят двенадцать лопаток 13. Лопатки свободно перемещаются в радиальных пазах ротора 6. Ротор 6 насажен на шлицы вала 8, свободно вращающегося в шариковых подшипниках. К торцам кольца-статора 4 прижаты диски - плоский 12 и с шейкой 11. Плоский диск и диск с шейкой - плавающего типа. В начале работы диск с шейкой прижимается к статору тремя пружинами 10, а в процессе работы - давлением масла. В плоском диске имеются два окна 1 для всасывания масла, а в диске с шейкой - два окна 14 для нагнетания масла. За один оборот ротора 6 производится два полных цикла всасывания и нагнетания. Для предотвращения утечки масла по валу 8 во фланце 7 установлена манжета 9 из маслостойкой резины. Стык между корпусом 5 и крышкой 3 уплотняется круглым кольцом 2 из маслостойкой резины.
3. Монтаж и эксплуатация:
Расположение насоса на машине должно обеспечивать удобный доступ к нему для монтажа и наблюдения за работой. Насос может быть установлен в горизонтальном или вертикальном положении не выше 0,5м над уровнем масла или же с погружением его в масло, что обеспечивает более благоприятные условия его работы, но затрудняет наблюдение за насосом при эксплуатации. Соединение вала насоса с приведенным валом выполняется только при помощи эластичной муфты. При установке насоса валы должны быть строго сцентрированы, так как неточность установки вызывает прогиб вала и преждевременный износ подшипников. Максимально допустимое радиальное смещение осей 0,1мм, максимальный угол перекоса осей 1°. Несоблюдение данного требования приводит к преждевременному выходу насоса из строя! Направление вращения вала насоса должно соответствовать стрелке на корпусе насоса. Нагнетающий трубопровод желательно иметь прямым или с плавным изгибом. Всасывающий трубопровод должен быть по возможности коротким, с минимальным количеством изгибов. Присоединение всасывающего трубопровода к штуцеру насоса должно иметь надежное уплотнение, исключающее засасывание воздуха. Устанавливать на всасывающем трубопроводе какие-либо дополнительные соединения, фильтры не допускается, т.к. это может привести к шуму при работе насоса. Фильтры необходимо располагать на линии слива. Во избежание чрезмерного нагрева масла объем бака рекомендуется делать не менее двухминутной производительности насоса. Внутри бака следует сделать перегородку высотой 2/3 уровня масла для отделения всасывающей и сливной полостей. Всасывающий и сливной трубопроводы погружаются в бак, но не доходят до дна приблизительно на расстояние двух диаметров трубы. Для защиты насоса и гидросистемы от перегрузок необходимо установить предохранительный клапан, настройка которого не должна превышать номинального давления на выходе, а расход клапана должен быть не менее подачи насоса. Перед первым пуском в насос должна быть залита рабочая жидкость и вывернут винт предохранительного клапана до нулевой настройки. При монтаже гидросистемы должно обеспечиваться предотвращение полного слива масла из насоса после его остановки. Для нормальной работы насоса рекомендуется менять масло в баке не реже одного раза в 6 месяцев. Важным требованием при монтаже является соблюдение чистоты!
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